V1.6与V1.7差异
共享内存路径修改:
由/home/d5000/someone/tmp/sys_netcard_shm_path 改为 /home/d5000/someone/share/sys_netcard_shm_path
信号量路径修改:
由/home/d5000/someone/tmp/sys_netcard_sem_path 改为 /home/d5000/someone/share/sys_netcard_sem_path

注意：在编译过程中，需要动态看libman.so，它存放在目录 tags/下面 ，在进行编译的时候需要将其拷贝到
/lib64/目录下，编译的基础环境是 Rocky 4.2 系统。

pkgmk命令的使用：
将源代码打包成name-version.tar.gz样式，编写Pkgfile文件。
使用命令：
	pkgmk -um #更新软件包的md5值
	pkgmk -kw #制作pkg安装包

